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Дисциплина: Компютърни комуникации
Упражнение 11
Конфигуриране на маршрутизатори за реализация на приложни съединения.
Цел на упражнението е да се изучат: 

- Потребителският интерфейс на Cisco IOS; 

- Режимите на работа на маршрутизатора;

- Основните команди за конфигуриране.
1. ТЕОРЕТИЧНИ СВЕДЕНИЯ

А. Общи сведения

 Cisco маршрутизаторите могат да се комфигурорат чрез използване на потребителския интерфейс, който се може да се използва за настройка директно от конзолата (или терминала) на маршрутизатора. Вие също може да конфигурирате маршрутизатора използвайки отдалечен достъп. Вие трябва да “влезете” в маршрутизатора преди да изпълните EXEC командата. За по-голяма сигурност маршрутизатора има две нива на достъп:


- потребителски режим – задачите, които може да се изпълняват в този режим  са да се проверява конфигурацията на маршрутизатора без да има възможност опрератора да прави промени.


- привилигирован режим – в този режим оператора може да настройва и конфигурира маршрутизатора.


Напишете “enable” или просто “ena”, за да влезете в привилигирования режим. Ще бъдете запитани за парола. Въвеждайки “?” в привилигирования режим ще бъде изведен широк списък с команди:

 “Exec” команди:


- access enable – създава временен “access-list” (списък за достъп)


- access template – създава временен “access-list” (списък за достъп)


- appn – изпраща команда на APPN подсистемата 


- atmsig – изпълнява АТМ сигнална команда


- bfe – за аварийна “ръчна” настройка на режимите


- calendar – управлява хардуерния календар


- cd – сменя текущото устройство


- clear – нулира функциите


- clock – управлява системния часовник


- cmt – стартира или спира функциите на FDDI връзката


- configure – влиза в конфигурационен режим


- connect – отваря терминална връзка


- copy – копира конфигурационни или други данни


- debug – редактиращи функции


- delete – изтрива файл


- dir – показва списъка с файлове на даденото устройство


- disable – изключва привилигированите комадни


- disconnect – прекъсва съществуваща мрежова връзка


- enable – включва привилигирования режим


- erase – изтрива “flash” (временна) или конфигурационната памет


- exit – излиза от EXEC


- format – форматира устройство


- help – описание на интерактивната помощна система


- lat – отваря “lat” връзка


- lock – заключва терминала


- login – влиза в системата като друг потребител


- logout – излиза от EXEC


- mbranch – трасира маршрутизиращото “дърво” от горе надолу


- mrbranch – трасира маршрутизиращото “дърво” от долу нагоре


- mrinfo – запитва маршрутизатора за версия и съседни “клонове”


- mstat – показва статистика след трасирането на пътищата на маршрутизатора


- mtrace – трасира пътя на маршрутизатора от целта до източника


- name-connection – именува съществуващата мрежова връзка


- ncia – Стартира/Спира NCIA сървър


- no – забранява редактиращите (debugging) функциите


- pad – отваря Х.29 PAD връзка


- ping – изпраща “echo” съобщения


- ppp – стартира IETF Point-to-Point (PPP) протокол


- pwd – показва ни текущото устройство


- reload – извършва “студен” рестарт


- resume – възстановява спряна активна мрежова връзка


- rlogin – отваря “rlogin” връзка


- rsh – изпълнява отдалечена команда


- sdlc – изпраща “SDLC” тестови кадри


- send – изпраща съобщения извън tty линиите


- setup – стартира “SETUP” командата лесно


- show – показва стартираната системна информация


- slip – стартира серийна линия IP (SLIP)


- squeeze – “изцежда” устройството


- start-chat – стартира “chat” скрипт (бъбрене)


- systat – показва информация за терминалните линии


- tarp – команди на TARP (Target ID Resolution Protocol) протокола


- telnet – отваря “telnet” връзка


- terminal – настройка на параметрите на терминалната линия


- test – тест на подсистемите, паметта и интерфейсите


- tn3270 – отваря tn3270 връзка


- traceroute – трасира пътя до целта


- tunnel – отваря tunnel връзка


- undebug – забранява редактиращите (debugging) функции


-  undelete – възстановява изтрит файл


- verify – проверка на контролната сума на временния “Flash” файл


- where – списък на активните връзки


- which-route – прави OSI маршрутизираща таблица. Резултати.


- write – записва стартираната конфигурация в паметта, мрежата или терминала


- x3 – настройка на X.3 параметрите на PAD


- xremote – влиза в xremote режим


Потребителския интерфесй поддържа запомняне на въведените команди. Тази услуга се използва често, когато предходна команда с дълъг списък от параметри трябва да бъде въведена отново. Тази услуга позволява следното:

- възможност за въвеждане на размер на буфера

- забрана на тази запомняща процедура


По подразбиране запомнящата процедура е разрешена и максимума от команди които може да се запомнят е 10. За да се промени този брой се използва командата “terminal history size”. Максимума е 256. За да се извика запомнена команда се натиска “CTRL-P” или стрелка нагоре. С комбинацията “CTRL-N” се изреждат останалите запаметени команди.


 С въвеждането на символа “?” в командния режим ще се извеждат командите на потребителския режим. Думата –More--  в края на видимата област означава, че след натискане на произволен клавиш ще бъдат изведени още команди. Те са част от командите на привилигирования режим.


Потребителския интерфейс включва разширен редактиращ режим, който позволява  набор от настройващи функции, които ви позволяват да редактирате командния ред по време на въвеждане. Разширения редактиращ режим е включен автоматично в текущия софтуер. Вие може да го забраните в случай, че въвеждате скрипт. Използвайте комбинациите от клавиши показани на графиката, за да местите курсора на мястото където ще редактирате. 


В показания пример параметрите на командата излизат от реда. Когато курсора стигне края на реда, той се измества с 10 позиции вляво. Знака $ показва, че реда е бил изместен вляво. Всеки път, когато курсора стигне края на реда се повтаря същата операция.


- CTRL – A – премества курсора в началото на реда


- CTRL – E – премества курсора в края на реда


- ESC – B – връща курсора една дума назад


- CTRL – F – премества курсора един символ напред


- CTRL – B – премества курсора един символ назад


- ESC – F – премества курсора една дума напред

2. ЗАДАНИЯ ЗА РАБОТА

Задание 1

Опишете йерархията на режимите на работа на Cisco маршрутизатор.

Задание 2

Променете името на маршрутизатора на вашето малко име и сверете часовника му.

3. КОНТРОЛНИ ВЪПРОСИ:

1. Какви са основните режими на работа на Cisco IOS?

2. В кой режим можете да променяте конфигурациата и в кой да наблюдавате параметрите?














































































































































